================================================================================
                                样例使用说明
                             Sample Description
================================================================================
功能描述：
此样例演示了LPTIM单次模式事件唤醒STOP模式。

Function descriptions:
This example demonstrates the LPTIM once mode event wake-up STOP mode.
================================================================================
测试环境：
测试用板：PY32F040EP_STK
MDK版本： 5.28
IAR版本： 9.20
GCC 版本：GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10

Test environment:
Test board: PY32F040EP_STK
MDK Version: 5.28
IAR Version: 9.20
GCC Version: GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10
================================================================================
使用步骤：
1. 编译下载程序到MCU，并运行；
2. 按下按键进入STOP模式；
3. 200ms后唤醒STOP模式并循环进入STOP模式再唤醒；
4. 主循环中LED以2.5hz闪烁，PB1以2.5hz翻转；

Example execution steps:
1. Compile and download the program to the MCU.
2. Press the button to enter STOP mode.
3. After 200ms, wake up from STOP mode and repeatedly enter STOP mode again.
4. In the main loop ,the LED flashes at 2.5Hz,PB1 flips at 2.5Hz;
================================================================================
注意事项：
如果需要使用按键:
StartKit版本为V1.0,需将StartKit.h中的StartKitVersion 2 注释掉，并打开
StartKitVersion 1
StartKit版本为V1.0以上版本,则无需操作

Notes:
If you need to use buttons:
StartKit version is V1.0, please comment out StartKitVersion 2 in StartKit.h and 
open StartKitVersion 1
If the StartKit version is above V1.0, no operation is required
================================================================================
